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Введение
В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду района планируемой деятельности по модернизации существующего магистрального газопровода (МГ) «Торжок-Долина» км 3379,8 в части установки двух «секущих» кранов DN 1400 и подключение газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» до секущих кранов. 

Инициатором деятельности выступает филиал «Гомельское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». ОВОС проводится на стадии предпроектной (предынвестиционной) документации, которая разрабатывается ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ», г. Воронеж.

Планируемая деятельность попадает в Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, как объект: газопровод с диаметром трубопровода 500 миллиметров и более.
Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС) являются:

· всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли, недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, а также взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее реализации;

· поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

· принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

· определение возможности реализации деятельности на выбранном участке.

Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности были поставлены и решены следующие задачи:

1. Проведен анализ проектных решений.

2. Оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельности, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду.

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности.

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды.

5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате реализации планируемой деятельности.

1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности
1.1 Требования в области охраны окружающей среды

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. 
Основными нормативными правовыми документами, устанавливающими в развитие положений Закона «Об охране окружающей среды» природоохранные требования к ведению хозяйственной деятельности в Республике Беларусь, являются: 

- Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-З;

- Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г. № 425-З;

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 г. N 149-З;

- Лесной кодекс Республики Беларусь от 24.12.2015 г. № 332-З;
- Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З;

- Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008 г. № 2-З;

- Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З;

- Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10.07.2007 г. № 257-З;

- Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 20.10.1994 г. № 3335-XII;

- нормативные правовые, технические нормативные правовые акты, детализирующие требования законов и кодексов. 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18.07.2016 г. № 399-З. 

1.2 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47; ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. N 458.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения ОВОС;

- проведение ОВОС;

- проведение международных процедур в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности;

- разработка отчета об ОВОС;

- проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием затрагиваемых сторон (при подтверждении участия);

- в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям и предложениям по отчету об ОВОС;

- доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, если это необходимо;

- утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности;

- представление на государственную экологическую экспертизу разработанной проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных процедур (в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности);

- представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвержденного отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в отношении планируемой деятельности решения для информирования затрагиваемых сторон.

Реализация проектного решения по модернизации существующего магистрального газопровода (МГ) «Торжок-Долина» не будет сопровождаться значительным вредным трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим причинам:

- объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I «Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;

- масштаб планируемой деятельности не является большим;

- планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально вредное воздействие;

- планируемая деятельность не осуществляется в особо чувствительных или важных с экологической точки зрения районах.
В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.
2 Общая характеристика планируемой деятельности
Планируемая деятельность заключается в установке двух кранов на существующем газопроводе и подключении газопровода-отвода к ГРС.
Основанием для разработки предпроектной документации объекта является инвестиционная программа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на 2017–2020 годы.

Установка двух «секущих» кранов, с возможностью сброса давления газа между ними на свечу и подключение газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» до секущих кранов, исключит ежемесячную поставку газа в ГТС Украины для потребителей Республики Беларусь, а также позволит, в случае аварии на украинском или белорусском участке МГ «Торжок-Долина» DN 1400, продолжить снабжение природным газом потребителей ГРС «Лельчицы».

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности – филиал «Гомельское УМГ ОАО „Газпром трансгаз Беларусь“». Филиал является структурным подразделением открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь».

Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» является 100-процентным дочерним предприятием ПАО «Газпром».

Компания обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Беларусь. По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу.

Газотранспортная система Республики Беларусь, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», включает в себя более 7,9 тыс. км газопроводов, 13 компрессорных станций, 3 подземных хранилища газа, 226 газораспределительных станций, 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 7 газоизмерительных станций.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует принадлежащий ПАО «Газпром» белорусский участок магистрального газопровода «Ямал — Европа» протяженностью 575 км линейной части и 5 компрессорных станций.
В сферу деятельности ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» входит:

- транспорт газа по территории Республики Беларусь;

- обеспечение газом потребителей Республики Беларусь;

- реализация метана через собственную сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС);

- промышленная безопасность;

- мониторинг окружающей среды.
Основные функции филиала: обеспечение поставок природного газа потребителям Республики Беларусь; обеспечение транспортировки природного газа через территорию Беларуси в другие государства (транзит); компримирование природного газа и его продажа через сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) Общества.

2.2 Район размещения планируемой деятельности

Планируемая деятельность будет осуществлена в южной части Ельского района Гомельской области (рисунок 1).

Площадка, где предусмотрена модернизация газопровода, расположена на удалении порядка 0,5 км к востоку от населенного пункта Новая Рудня. Примерно в 0,25 км к востоку от площадки проходит автомобильная дорога Р13 Бобруйск – Мозырь – граница Украины (Новая Рудня) (рисунок 2).
Установка двух «секущих» кранов DN 1400 предусматривается на км 3379,8 существующего магистрального газопровода «Торжок-Долина» DN 1400 Рр=7,35 МПа до существующего узла врезки газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы».
Существующий МГ «Торжок-Долина» в месте установки «секущих» кранов имеет следующие характеристики: 

-
диаметр DN 1400;

-
рабочее давление Рр=7,35 МПа;

- 
способ укладки – подземный;

- 
глубина заложения действующего магистрального газопровода в месте установки «секущих» кранов – 1,0 м до верхней образующей трубы.
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Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения объекта
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Рисунок 2 – Место реализации планируемой деятельности
2.3 Основные технологические решения планируемой деятельности. Альтернативные варианты
Проектом предусматривается установка двух «секущих» кранов DN 1400 на существующем МГ «Торжок-Долина» DN 1400 Рр=7,35 МПа и переподключение существующего газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» DN 200 Рр=7,35 МПа с установкой крана DN 200 на общей площадке крановых узлов, а также демонтаж участка существующего газопровода-отвода и существующего кранового узла № 1 DN 150.

Юго-восточнее площадки крановых узлов, за пределами ограждения, размещены следующие проектируемые сооружения: блок-бокс КП ТП и антенная опора.

К площадкам предусматривается служебный подъезд с примыканием к существующей грунтовой дороге.

Разработаны следующие проектные решения: 

-
установка двух «секущих» кранов DN 1400 на существующем МГ «Торжок-Долина» DN 1400 Рр=7,35 МПа;

-
переподключение существующего газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» DN 200 Рр=7,35 МПа с установкой крана DN 200;

-
демонтаж участка существующего газопровода-отвода и существующего кранового узла № 1 DN 150.

Диаметры модернизированных участков газопроводов приняты равными диаметрам существующих газопроводов DN 1400, DN 200. 

Производительности существующих МГ «Торжок-Долина» DN 1400 и газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» DN 200 остаются без изменения. 

Установка двух «секущих» кранов DN 1400 предусматривается на км 3379,8 существующего магистрального газопровода «Торжок-Долина» DN 1400 Рр=7,35 МПа до существующего узла врезки газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы». 

Подключение существующего газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» DN 200 Рр=7,35 МПа к МГ «Торжок-Долина» DN 1400 Рр=7,35 МПа осуществляется до врезаемых «секущих» кранов (по ходу движения газа) с помощью проектируемого участка газопровода-отвода (газопровода-перемычки) DN 200 с установкой крана DN 200. Врезка проектируемого участка газопровода-отвода DN 200 в существующий газопровод-отвод к ГРС «Лельчицы» производится за краном № 1 DN 150 в трубопровод DN 200.

Проведение данных строительно-монтажных работ возможно в летний период, после остановки транспорта газа по существующим МГ «Торжок-Долина» и газопроводу-отводу к ГРС «Лельчицы».
Проектируемый участок газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» имеет следующие характеристики:

-
диаметр DN 200;

 
рабочее давление Рр=7,35 МПа;

-
способ укладки – подземный;

-
глубина заложения – не менее 0,8 м до верхней образующей трубы;

-
протяженность – ориентировочно 170 м.

Прокладка проектируемого участка газопровода-отвода DN 200 принята подземная. Трасса участка газопровода-отвода выбрана наиболее рациональной, безопасной, проложена по оптимальному маршруту, с соблюдением требований действующих норм. Трасса проходит вне зоны застроенной территории, на расстоянии не менее 100 м от населенных пунктов, отдельных предприятий, зданий и сооружений, с учетом обеспечения их безопасности.
Обозначение линейной части газопровода выполняется опознавательными и опознавательно-измерительными столбами-маркирами, в следующих местах:

-
на прямых участках в пределах видимости, но не реже чем через 500 м;

-
на углах поворота газопровода в горизонтальной плоскости;

-
у ограждения территории крановой площадки. 

На проектируемом участке газопровода – отвода предусмотрена установка вставки электроизолирующей (изолирующей монолитной муфты (ИММ)). Вставка электроизолирующая (ВЭИ) необходима для повышения эффективности электрохимической защиты газопроводов. 

На существующем газопроводе - отводе к ГРС «Лельчицы» предусматривается:

-
демонтаж существующего кранового узла № 1 DN 150;

-
демонтаж существующего участка газопровода-отвода DN 150/DN 200; 

-
установка силовой заглушки с катушкой.

Выбранное размещение площадки крановых узлов DN 1400, DN 200 и прокладка проектируемого участка газопровода-отвода (газопровода-перемычки) DN 200 являются оптимальными. При этом протяженность проектируемого участка газопровода-отвода DN 200 при рассмотрении других вариантов прокладки трассы отличается друг от друга незначительно. Рассмотрение других вариантов размещения данного объекта строительства нецелесообразно, к проектированию принят единственный вариант.
Альтернативный вариант отказа от планируемой деятельности не рассматривался, так как реализация проекта имеет значение для регулирования поставки газа в ГТС, а также значительно повышает надежность и безопасность работы магистрального газопровода
3 Оценка существующего состояния окружающей среды 

3.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние воздушного бассейна 

Климат изучаемого района умеренно-континентальный. Его особенности определяются размещением территории района в умеренных широтах, особенностью атмосферной циркуляции, отсутствием орографических препятствий и равнинностью рельефа.
Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность составляет около 4000 МДж/м2 в год и увеличивается с севера на юг района. Однако различия в поступлении солнечной радиации между севером и югом незначительные. Максимум солнечной радиации приходится на июнь (около 635 МДж/м2), минимум – на декабрь (около 55 МДж/м2 в год). Годовой радиационный баланс (разность между поглощенной радиацией и эффективным излучением) в районе колеблется в пределах 1700–1800 МДж/м2.

В результате совместного действия воздушных течений и солнечной радиации на территории района наблюдается понижение температуры воздуха с юго-запада на северо-восток. Средняя годовая температура воздуха составляет 6,4°C. Средняя суточная температура января составляет –6,2°С. Минимальная температура воздуха зафиксирована на отметке –36°С. Летом увеличивается роль солнечной радиации и изотермы приобретают широтное направление. Средняя суточная температура июля составляет 18,7°С и увеличивается с северо-запада на юго-восток. Максимальная температура воздуха зафиксирована на отметке 38°С.

Продолжительность теплого периода составляет около 250 дней. Повторяемость лет с заморозками в воздухе составляет, в среднем, 28% в мае, 3% в июне, 1% в августе и 46% в сентябре. Июль – единственный месяц, в котором никогда не наблюдались заморозки. Последние заморозки в воздухе бывают 25–30 апреля или в начале мая, первые заморозки отмечаются в конце сентября – начале октября.
Влажный атлантический воздух, который преобладает на изучаемой территории в течение года, обусловливает высокую относительную влажность воздуха зимой (84-89%). Весной и летом она понижается до 64–79 %, при засухах – до 30-40 %. В связи с активной циклонической деятельностью, число пасмурных дней составляет около 145 дней. Самым пасмурным месяцем является декабрь.
Исследуемая территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовое количество осадков на территории района составляет около 590 мм, около 70 % осадков приходится на теплую половину года. Менее всего осадков выпадает в январе-марте, больше всего – в июле (93 мм). Однако наблюдаются значительные колебания количества осадков по годам. В засушливые годы выпадает менее 400 мм осадков, а во влажные годы может выпасть и более 800 мм. Наибольшие месячные суммы осадков в летние месяцы часто сопровождаются грозами, в зимние месяцы – метелями. 

В течение года в районе преобладают западные и юго-восточные ветры (рисунок 3). Зимой (январь) значительна повторяемость ветров западного, юго-западного, южного и юго-восточного направления. Летом (июль) преобладают западные и северо-западные направления ветров. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с.
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Рисунок 3 – Среднегодовая роза ветров Ельского района 
Сильные ветры (25 м/с и более) в районе наблюдаются сравнительно редко. Наибольшее количество их приходится на холодную пору года. Это преимущественно северные, северо-западные и западные ветры.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается на основании информации о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – количествах загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию.

Значения фоновых концентраций по контролируемым веществам в атмосферном воздухе вблизи населенного пункта Новая Рудня района не превышают установленные максимальные разовые ПДК (максимальные концентрации примесей в атмосфере, отнесенные к определенному времени осреднения, которые при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного воздействия, включая отдаленные последствия). Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не представляет угрозы для здоровья населения по вышеуказанным веществам.

3.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории
В геологическом строении изучаемой территории принимают участие следующие генетические типы отложений: флювиогляциальные, моренные, озерно-аллювиальные, эоловые, болотные.

Флювиогляциальные отложения зандровых полей сожского возраста представлены на большей части изучаемой территории, слагают пологохолмистые равнины. Залегают с поверхности или под современными болотными отложениями, мощность 2,8–6 м. Представлены песками желтыми, желто-серыми, преимущественно мелкозернистыми с прослойками и линзами песков пылеватых. 
Моренные отложения залегают единым массивом севернее площадки проведения модернизации. Сложена морена валунными супесями с линзами, гнездами разнозернистых песков или глинисто песчано-гравийного материала. Слабопроницаемые моренные супеси и суглинки классифицируются как относительные водоупоры, разделяющие над- и подморенные водоносные комплексы: коэффициенты фильтрации конечно-моренных отложений изменяются от 1,0 до 14 м/сут.

Озерно-аллювиальные отложения поозерского горизонта распространены северо-западнее исследуемой территории. Залегают частично с поверхности, а также подстилают как флювиогляциальные, так и болотные отложения. Представлены толщей пылевато-глинистых грунтов – суглинками пылеватыми серого и серо-коричневого цвета прослойками и линзами водонасыщенных песков.
Голоценовый горизонт представлен болотными отложениями, распространенными небольшими участками по всей рассматриваемой территории. Болотные отложения представлены торфом низменного типа. Низменные торфа серые, землисто-черные, бурые, темно-бурые, осоковые, древесно-осоковые, древесно-тростниковые и др.

Восточнее и западнее территории реконструкции расположены участки, представленные эоловыми отложениями.

В гидрогеологическом отношении площадка изысканий характеризуется наличием подземных вод, по характеру залегания являющихся верховодкой. Воды формируются в песчаных отложениях на кровле пылевато-глинистых, являющихся естественным водоупором. По условиям залегания это первый от поверхности водоносный горизонт с питанием за счет инфильтрации атмосферных осадков. Глубина их залегания 1–2 м.

В глинистых грунтах вскрыты воды спорадического распространения, приуроченные к прослойкам и линзам песка и обладающие местным напором.

По геоморфологическому районированию территория предполагаемого строительства свиноводческого комплекса относится к области Мозырской краевой ледниковой возвышенности с прилегающей к ней водно-ледниковой равниной. 

Возвышенность с прилегающей к ней водно-ледниковой равниной расположена в междуречье Припяти, Уборти и Словечны. Район приурочен к центральной части Припятского прогиба. Мощность антропогеновой толщи изменяется от 20 до 150  и более метров.
Абсолютные отметки поверхности территории достигают максимальных для Полесья значений 220,7 м (д. Булавки). Наблюдается частое падение высот с севера и северо-востока на запад, юг и юго-запад. Густота расчленения района изменяется от 2 до 8 км/км2. Глубина расчленения от 23 м/км2 до 80 м/км2. На основной территории района распространен краевой ледниковый рельеф состоящий из серии гряд и холмисто-увалистых комплексов вытянутых вдоль долины Припяти. Здесь развиты гляциодислокации и встречаются палеоген-неогеновые отторженцы.

В парагенезе с краевыми образованиями выступает полого-волнистая зандровая равнина, местами плоская, иногда волнистая. Рельеф времени отступления днепровского ледника широко распространен на территории района исследования и выражен в виде обширной пологоволнистой песчаной равнины с абсолютными отметками 130–140 м. Поверхность равнины, испытывающая общий уклон на юг, слабо волнистая из-за чередования невысоких (до 3 м) холмов с пологими склонами и слабо выпуклыми сглаженными вершинами. Местами осложнена эоловыми холмами и грядами, межхолмные понижения часто представлены суффозионными западинами, заторфованными котловинами, долинами временных водотоков. Площадка планируемого строительства расположена в пределах водно-ледниковой полого-волнистой равнины.

В юго-западной части района развиты большие массивы болот низинного типа. Встречаются эоловые формы рельефа, часто активно развивающиеся. Встречается несколько групп разновидностей. К первой группе относятся дюны и дюнные массивы. Наибольшая их высота 5–5,5 м, средняя – 2 м. Чаще всего дюны расположены на плоской равнине, нередко в понижениях и у подножия краевых гряд. Ко второй группе относятся эоловые формы долин Припяти и Уборти. Обычно это полузакрепленные дюны и бугристые пески. В третью группу включены бугристые пески антропогенного происхождения, редко небольшие дюны. Эоловые формы характерны для территории вблизи р. Чертень западнее площадки рекострукции.
3.3 Земельные ресурсы и почвенный покров 

В соответствии с почвенно-географическим районированием почвы региона планируемого строительства относятся к Лельчицко-Ельско-Наровлянскому подрайону дерново-подзолистых заболоченных супесчаных и песчаных почв. Почвообразующие породы: водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески.

Фоновые почвы изучаемой территории – дерново-подзолистые на песках. Сопутствующие фоновым: подзолистые иллювиально - (железисто) – гумусовые глееватые и глеевые; торфяно-болотные низинные.

В локальном масштабе изменение гидроморфизма почв прослеживается в связи с особенностями рельефа: в направлении общего уклона от субгоризонтальных поверхностей междуречий к речным долинам и тальвегам малых эрозионных форм: от автоморфных почв к полугидроморфным и гидроморфным. 

3.4 Поверхностные воды
По гидрологическому районированию Ельский район, где будет реализована планируемая деятельность, относится к Припятскому гидрологическому району.

Густота натуральной речной сети 0,3 км/км2. Длина мелиоративной сети 6,0 тыс. км, в том числе отрегулированных водоприемников более 120 км, магистральных и подводных каналов 800 км, регулирующих каналов около 550 км.

Наиболее крупной рекой протекающей по территории Ельского района является река Словечна с притоками Чертень, Батывля (левые), Ясенец, Желонь (правые).
Река Словечна – левый приток Припяти. Начинается за 3 км на юго-запад от д. Антоновичи Овручского района (Украина). Длина 158 км (в пределах Беларуси 109 км). Площадь водосбора 3600 км2 (в пределах Беларуси около 3000 км2) в Мозырском Полесье. Долина трапециевидная, ширина долины 0,7–1,0 км, на некоторых участках в среднем течении до 2,5 км. Пойма двусторонняя, шириной 400-700 м. Русло извилистое. Берега низкие, высотой 0,5–2 м, обрывистые. Наивысший уровень воды наблюдается в конце марта – начале апреля, во время половодья. Среднегодовой расход воды в устье 13,7 м3/с. Протекает на удалении порядка 0,8 км от площадки планируемой модернизации.
Река Чертень – левый приток Словечны. Начинается мелиоративной канавой за 1 км на юго-восток от д. Казимировка Ельского района. Длина 43 км. Площадь водосбора 492 км2 в Мозырском Полесье. Русло канализировано. Берега высотой 1,5–2 м, спланированные. Весеннее половодье с середины марта, продолжительность около 40 суток. Среднегодовой расход воды в устье 2,26 м3/с. Река используется как водоприемник мелиоративных систем.
Ближайшими водными объектами относительно площадки планируемой реконструкции являются мелиоративные каналы, которые удалены на расстояние 50 и более метров. 

3.5 Растительный и животный мир региона

Растительность изучаемой территории относится к подзоне широколиственно-сосновых лесов, Полесско-Приднепровскому геоботаническому округу, Припятско-Мозырскому геоботаническому району. 

Доминирующим типом растительности в районе планируемой деятельности является лесная растительность, относящаяся к подзоне широколиственно-сосновых лесов. Лесные массивы представлены сосновыми (сосна обыкновенная – Pinus sylvestris), а также мелколиственными (береза пушистая – Bétula pubéscens, береза бородавчатая – Bétula péndula) и широколиственными породами (дуб черешчатый - Quercus robur). Наиболее распространенными видами леса в изучаемой зоне являются лишайниково-кустарничковые и кустарничково-зеленомошные сосновые леса, а также монодоминантные дубравы и пушистоберезово-черноольховые таволговые леса в сочетании с приручейно-разнотравными на низинных болотах.

В составе фитоценозов соснового лишайниково-кустарничкового леса наряду с сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) встречаются дуб черешчатый (Quercus robur) и граб обыкновенный (Cárpinus bétulus). Древесные насаждения этого типа среднепродуктивны. Бонитет древостоя – V-III классов. В подлеске общий фон образуют дрок красильный (Genísta tinctória) и ракитник русский(Chamaecýtisus ruthénicus). В напочвенном покрове представлены типичные олиготрофно-ксерофитные виды. Так в сосняке лишайниковом часто сплошной ковер образуют кладонии (кладония оленья - Cladonia rangiferina и кладония лесная - Cladonia silvatica) (рисунок 6). Здесь встречаются цмин песчаный (Helichrýsum arenárium) и чабрец обыкновенный (Thymus serpyllum).

В состав фитоценозов примешивается дуб черешчатый (Quercus robur), в подлеске встречаются граб обыкновенный (Carpinus betulus), дрок красильный (Genísta tinctória) и ракитник русский (Chamaecýtisus ruthénicus). В напочвенном покрове общий фон образует брусника обыкновенная (Vaccínium vítis-idaéa). Большими пятнами произрастает толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), вереск обыкновенный (Callúna vulgáris) и овсяница овечья (Festuca ovina). Пышно развиты зеленые мхи: плевроциум Шребера – Pleurozium schreberi, дикранум многоножковый - Dicranum undulatum, дикранум метловидный - Dicranum scoparium, ритидиадельфус трехгранный - Rhytidiadelphus triquetrus.
Пушистоберезово-черноольховые леса представлены березой пушистой (Bétula pubéscens) с примесью ольхи черной (Alnus glutinosa). Изредка на кочках произрастает ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior), иногда дуб черешчатый (Quercus robur). Продуктивность насаждений – средняя (II бонитет). Подлесочный ярус выражен слабо. Встречаются крушина ломкая (Frangula alnus), малина обыкновенная (Rubus idaeus), ива козья (Salix caprea), ива серая (Salix cenerea) и ива ушастая (Salix aurita). В напочвенном покрове основной фон образует таволга вязолистная (Filipendula ulmaria). Здесь обычны крапива двудомная (Urtica dioica), паслен сладко-горький (Solánum dulcamára), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), калужница болотная (Caltha palustris), подмаренник болотный (Galium palustre), разные виды осок и болотного разнотравья.
Широко распространена в зоне проведения исследований сегетальная растительность на сельскохозяйственных землях (действующие пашни, сенокосы на сеяных лугах и т.д.). Данные земли используются преимущественно под озимые или яровые культуры.

Оставшуюся часть территории занимает луговая растительность. Данный тип представлен настоящими злаками (тимофеевка луговая - Phleum pretense, овсяница луговая - Festuca pratensis, полевица гигантская - Agrostis gigantea, мятлик луговой - Poa pratensis, трясунка средняя - Briza media и овсяница красная - Festuca rubra) с учаcтием гидромезофитных (мятлик болотный - Poa palustris, полевица побегообразующая - Agrostis stolonifera, полевица собачья - Agrostis canina, лисохвост коленчатый - Alopecurus geniculatus и осока лисья - Carex vulpina) и мезогидрофитных группировок (с участием осоки острой - Carex acuta).

Селитебная растительность отмечена в населенных пунктах, в местах с жилыми застройками и хозяйственными сооружениями. Данный тип растительности не представляет собой ценности для сохранения биоразнообразия.

Животный мир

Насекомые по литературным сведениям представлены типичным фаунистическим составом. Земноводные на исследуемой территории встречаются повсеместно обильно и представлены тремя видами: лягушка травяная (Rana temporaria), жаба зеленая (Bufo viridis) и жаба серая (Bufo bufo). Среди пресмыкающихся преобладает ящерица прыткая (Lacerta agilis).

Видовой состав териофауны представлен белобрюхим ежом (Erinaceus concolor), кротом европейским (Talpa europaea), бурозубкой малой (Sorex minutus), бурозубкой обыкновенной (Sorex araneus), полевкой экономкой (Microtus oeconomus), полевкой обыкновенной (Microtus arvalis) и мышью полевой (Apodemus agrarius).

Орнитофауна окрестностей исследуемой территории характеризуется богатым видовым разнообразием птиц. Фоновыми видами являются жаворонок полевой (Alauda arvensis), чекан луговой (Saxicola rubetra), славка серая (Sylvia communis), овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). Среди гнездящихся перелетных птиц наиболее распространены черный стриж (Apus apus), воронок (Hirundo rustica), грач (Corvus frugilegus), обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) и овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella). К гнездящимся оседлым видам относятся сизый голубь (Columba livia), семейство дятловые (Picidae), длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus), сойка (Garrulus glandarius), сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula) и полевой воробей (Passer montanus). 
Разнообразие млекопитающих на изучаемой территории характеризуется наличием мест обитания лося (Alces Alces), косули (Capreolus Capreolus), дикого кабана (Sus scrofa), обыкновенного волка (Canis lupus), речного бобра (Castor fiber) и зайца (Lepus europaeus).

3.6 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 

Ельский район расположен на юго-западе Гомельской области в пределах Мозырского Полесья. Географическая площадь района составляет 1,36 тыс. кв. км (136611 га) или около 3,5 % общей площади Гомельской области.

На юге район примыкает к границе Республики Беларусь с Украиной, протяженность которой составляет 85 км, на севере граничит с Мозырским районом, на западе – с Лельчицким и на востоке – с Наровлянским. Административным и культурно-хозяйственным центром района является город районного подчинения Ельск, расположенный в 367 км южнее Минска и в 170 км юго-западнее Гомеля.

По территории района проходит железная дорога Санкт-Петербург – Одесса и республиканская автомобильная дорога Р-31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины с выходом на международный таможенный переход.
В районе насчитывается 66 сельских населенных пунктов, которые объединены в 8 сельских Советов: Валавский, Засинцевский, Кочищанский, Млынокский, Ремезовский, Роза-Люксембургский, Скороднянский. Старо-Высоковский.

После аварии на ЧАЭС в районе выселено 9 населенных пунктов общей численностью 2123 человека. Общая площадь отселенной территории, подвергшейся радиационному загрязнению, составляет 1624 га, из них леса – 715 га, земли сельхозугодий – 420 га, приусадебные участки – 290 га, дороги и прочее – 200 га.

На территории Ельского района проживает порядка 17,7 тыс. человек, в том числе: в сельской местности – 8 тысяч человек, в городе – 9,7 тыс. человек. Численность экономически активного населения составляет более 7,3 тысяч человек, или 41,2 % от общей численности населения. Из них занято всеми видами трудовой деятельности 7,2 тысяч человек.

Промышленный потенциал района составляют предприятия: филиалы РПУП «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» – Ельская мебельная фабрика и Ельский леспромхоз, открытое акционерное общество «Ельский консервный завод»

В состав агропромышленного комплекса входят коммунальные сельскохозяйственные унитарны предприятия: «Добрынь», «Ельск», «Скороднянский», «Совхоз «Коммунист» и 2 сельскохозяйственных производственных кооператива: «Старо-Высокое», «Подгалье».

Район специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, зерновых, картофеля, кормовой свеклы, овощей.

В системе образования Ельского района образовательную деятельность осуществляют 35 учреждений, в том числе:

- 9 средних общеобразовательных учреждений;

-2 базовых общеобразовательных учреждений;

-5 учебно-педагогических комплекса;

-13 детских дошкольных учреждений;

- вспомогательная школа-интернат;

-учебно-спортивное учреждение «Ельская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»;

- межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся;

- центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

- социально-педагогический центр;

- детский дом творчества.

В систему здравоохранения района входят: центральная районная больница, врачебная амбулатория, Заширская участковая больница, Скороднянская участковая больница сестринского ухода, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 аптеки, 1 центр гигиены и эпидемиологии.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы в районе имеется 4 стадиона, 1 стрелковый тир, 18 спортивных залов. 

4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды 
4.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферу планируемой деятельности по модернизации газопровода будет осуществляться на стадии строительства и на стадии дальнейшей эксплуатации газопровода.

На стадии строительства выброс загрязняющих веществ происходит при врезке газопровода-отвода в существующий газопровод. Проведение данных строительно-монтажных работ будет произведено в летний период, после остановки транспорта газа по существующим МГ «Торжок-Долина» и газопроводу-отводу к ГРС «Лельчицы». Таким образом, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет минимален.
Осуществление выбросов будет происходить также при работе механических транспортных средств и при сварочных работах.

При эксплуатации возможны залповые выбросы природного газа в атмосферу при аварийной ситуации, либо при проведении ремонтных работ.

Выброс загрязняющих веществ при повреждениях газораспределительной системы зависит от давления газа в газопроводе и размера повреждения газопровода. Аварийный выброс состоит из выброса газа от момента аварии до момента отсечки поврежденного участка газопровода и выброса газа при освобождении поврежденного участка после его отсечки от газораспределительной системы.

В целом, с учетом непродолжительности вероятных выбросов загрязняющих веществ, значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха не произойдет. Таким образом, состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность не окажет значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

4.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Проектом не предусмотрены системы водопотребления и водоотведения. 

При проведении предусмотренных проектом строительных работ возможно загрязнение подземных вод. Источниками загрязнения водной среды являются производственные процессы, выполняемые при строительных работах:

- земляные работы (разработка траншей и т.п.);

- транспортные и монтажные работы.

Воздействие на поверхностные и подземные воды, после проведения модернизации, при эксплуатации газопровода не прогнозируется.

4.3 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

Основным источником образования отходов на этапе реконструкции является проведение подготовительных и строительно-монтажных работ. Перечень отходов, которые могут образовываться, приводится в таблице 1.

Таблица 1 – Перспективные отходы (стадия строительных работ)
	Вид отхода
	Источник образования
	Класс опасности отхода
	Объект, на который необходимо передавать отход

	1
	2
	3
	4

	1730200 Сучья, ветки, вершины
	подготовка трассы
	неопасные
	- передача на использование специализированным предприятиям*

	1730300 Отходы корчевания пней
	подготовка трассы
	неопасные
	- передача на использование специализированным предприятиям*

	Остатки электродов (при использовании электродной сварки)
	сварочные работы
	
	- передача на использование специализированным предприятиям*

	9120400 Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения
	жизнедеятельность строителей
	неопасные
	- объект захоронения отходов


*согласно перечня организаций-переработчиков, размещенного на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды – www.minpriroda.gov.by в разделе «Актуально»

Эксплуатация газопровода после реконструкции не предусматривает образование отходов. В случае возникновения аварийных ситуаций обращение с отходами от ремонта коммуникаций осуществляют специализированные организации в соответствие с Инструкциями по обращению с отходами производства.

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование (захоронение) должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-З.
4.4 Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на геологическую среду, почвенный покров и земли являются:

· работы по подготовке площадки установки кранов и трассы проложения газопровода-отвода;

· эксплуатация строительных машин и механизмов.
Воздействия на почвенный покров на этапе строительства будут начинаться с вырубки лесных и кустарниковых насаждений в полосе будущего коридора газопровода-отвода на землях лесного фонда. С полосы, планируемой для прохождения газопровода, будет сниматься плодородный слой почв. Механические нарушения почвенного покрова приведут к нарушению морфологического строения почв, а следовательно, и к трансформации физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.

После окончания строительства производится техническая и биологическая рекультивация земель с восстановлением растительного слоя.

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении строительных работ при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация сведут к минимуму возможное негативное воздействие на почвенной покров рассматриваемой территории.

4.5 Воздействие на растительный и животный мир 

Основным воздействием планируемой деятельности по реконструкции газопровода на растительный мир изучаемой территории является вырубка древесно-кустарниковых насаждений. Кроме того, при подготовке трассы проложения газопровода-отвода будет нарушен напочвенный растительный покров, а также возможно захламление прилегающей территории порубочными остатками и другими отходами при несоблюдении правил обращения с ними.

Предусмотренная вырубка не повлечет значительного изменения структуры лесных биоценозах прилегающей к полосе газопровода-отвода, т.к. будет иметь узкий и короткий линейный характер.

Планируемая деятельность будет осуществлена на землях ГЛХУ «Ельский лесхоз». На участке проведения работ не были выявлены и переданы под охрану места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

При реализации планируемой деятельности значительное вредное воздействие на животный мир оказано не будет. На участке проведения работ не были выявлены и переданы под охрану места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

5 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных неблагоприятных воздействий при строительстве и эксплуатации газопровода
Для предотвращения или снижения потенциальных неблагоприятных воздействий от реализации планируемой деятельности предусмотрены следующих природоохранные мероприятия.
1. Передвижение строительной техники, транспорта, размещение сооружений осуществлятся только в пределах полосы отвода земель.

2. Предусмотрена организация временных специальных площадок для накопления строительных отходов и своевременный вывоз отходов.

3. Нанесение плодородного слоя почвы необходимо производить в теплое время года, при нормальной влажности грунта. При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале не допускается смешивание ее с подстилающими грунтами, а также загрязнение, размыв, выдувание.
4. Все работы вблизи сохраняемых деревьев выполняются вручную, а сами деревья ограждаются сплошными инвентарными щитами с целью предотвращения их повреждения.
6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду
Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду осуществлялась на основании методики приложения Г ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 
Пространственный масштаб воздействия оценен как локальный (воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности), количество баллов – 1.

Временной масштаб воздействия оценен как краткосрочный (воздействие, наблюдаемое менее 1 года), количество баллов – 1.

Значимость изменений в природной среде (вне территории под техническими сооружениями) оценена как незначительная (изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости) количество баллов - 1.

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду (произведение баллов по каждому из трех вышеуказанных показателей – 1) – воздействие низкой значимости.
Выводы по результатам проведения оценки воздействия 
Оценка существующего состояния окружающей среды в районе модернизации газопровода и возможного воздействия в результате реализации планируемой деятельности проведена по материалам, предоставленным ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ», а также проведенным исследованиям и фондовым материалам БГУ.
Планируемая деятельность заключается в модернизации существующего магистрального газопровода (МГ) «Торжок-Долина» км 3379,8 в части установки двух «секущих» кранов DN 1400 и подключение газопровода-отвода к ГРС «Лельчицы» до секущих кранов.
Существующее состояние качества компонентов природной среды рассматриваемой территории является удовлетворительным, что связано с отсутствием значимых источников воздействия на окружающую среду. 

Значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха не прогнозируется.

Основным воздействием планируемой деятельности по модернизации газопровода является воздействие на растительный мир. Планируется вырубка древесно-кустарниковых насаждений. Предусмотренная вырубка не повлечет значительного изменения структуры лесных биоценозах прилегающей к площадке реконструкции, т.к. будет иметь узкий линейный характер.

Таким образом, проведенная оценка показала, что при реализации планируемой деятельности в соответствие с представленными проектными решениями не будет оказано значительного вредного воздействия на окружающую среду. На основании проведенной оценки сделан вывод о возможности реализации планируемой деятельности на выбранной территории.
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